{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[7,0,7,4],[10,0,10,4],[17,0,17,4],[20,0,20,1],[24,0,24,4],[27,0,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一、"]
["一、音响系统"]
[1,"专业壁挂音箱","\n扬声器具有保护电路可保护偶发性过载；\n120W\n\n","只",4]
[2,"专业功放","输出功率(EIA 1KHz 1%THD)  立体声 8Ω：250W×2； 4Ω：360W×2；桥接 8Ω：720W； 定压100V：600W\n","台",1]
[3,"调音台","输入：8路话筒（MIC）卡农输入，8路线路LINE IN输入，8路断点（INSERT)输入，2路立体声输入，1路蓝牙输入，1路USB输入（支持录音）；\n输出：1组左右声道主输出（L\\R），2编组（GROUD)输出，1路辅助（AUX）输出，1路监听（PHONE）输出，2路CD/TAPE输出，1路返送（return）输出，1路效果脚踏开关（FX SW）；\n每路话筒输入接口支持48V幻象供电，一键开关所有MIC接口幻象供电；\n每路MCI/LINE输入均具备PAD开关按键，4段EQ均衡，1个左右声像旋钮，1个效果旋钮，1个默音（MUTE）按键；\n具备13个60MM物理推杆，其中9个输入推杆，4个输出推杆；\n主输出（L\\R）具备双7段图示均衡EQ可调；\n具备16种DSP数字混响效果，效果音频可输出至主输出接口或编组输出接口；\n支持MP3播放及录音功能，显示屏可显示播放歌曲，具备上一曲、下一曲、暂停播放、录音等功能按键\n","台",1]
[5,"反馈抑制器","\n全时自适应滤波器专利算法，智能高速反馈处理，即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭。\n即插即用，一键进入工作模式，无需调试，自动适应其他音响设备和声学装饰环境。\n兼容市面上所有的电容话筒，高效提升话筒增益6-15dB，发言距离30-150CM。\n1.77寸TFT彩屏显示当前设备工作状态和系统输出电平，使得现场操作维护当前设备有据可依。\n六路MIC平衡（非平衡）信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电。 \n前面板一键设置设备反馈、旁通工作模式，操作极其简单。\n第六路话筒可以单独设置反馈、旁通工作模式。\n两组莲花（RCA）辅助输入和两组莲花（RCA)辅助输出，兼容连接更多设备。\n六路MIC信号输入和线路莲花（RCA）信号输入高低频频可调节。\n","台",1]
[6,"一拖八无线会议麦克风",null,"套",1]
["二、投影仪系统"]
[1,"长焦高清投影机","RGB光阀式液晶投影系统；0.61英寸；2,073,600（1920x1080）x3；实际分辨率：Full HD；屏幕横纵比：16:9； \n光学变焦(手动)/对焦(手动)；F= 1.51-1.99/ f= 18.2mm-29.2mm；\n实测白色亮度（检测报告实测亮度）≥4100流明，色彩亮度≥4100流明（提供具有色彩亮度检测报告）；对比度≥16000:1；变焦比≥1.6；内置扬声器≥16W；\n屏幕尺寸：34至332英寸[0.91m - 10.94m]； \n接口：视频输入：HDMI x2，USB-A x1，USB-B x1；\n直接开关机：支持直接开关机，6秒快速启动，0 秒完成冷却，即按下机器开关键后机器立即停止工作，风扇停止转动并进入正常待机状态；\nAV Mute滑盖：可进入低噪休眠状态，恢复即为0秒；\n支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小；\n通过无线信号实现同屏四画面功能，最多可支持50个用户接入，并可通过主持人功能任选其中1-4个信号同屏显示；\n具有接入HDMI、VGA和USB-B信号时投影机可自动开机。\n内置无线同屏功能，支持手机无线同屏，Windows10电脑无线直连；","台",1]
[3,"投影吊架","投影吊架","个",1]
["三、监控系统"]
[1,"PoE网络摄像机","400万白光全彩海螺型PoE网络摄像机","台",4]
[2,"半球安装支架","半球安装支架","个",4]
[3,"POE交换机","8口前兆POE交换机","台",1]
[4,"录像机","智惠Q系列通用智能型2盘位录像机","台",1]
[5,"希捷监控硬盘","希捷监控硬盘6T","个",1]
[6,"监控显示器","监控显示器","台",1]
["四、视频会议高清摄像机"]
[1,"一体云台摄像机","分辨率：4K\n支持视频会议\n 20倍光学变焦\nHDMI/SDI/U3/网口","台",2]
[2,"全向麦克风","自由连接，支持无线组队级联\n回声消除\n6米拾音\n支持视频会议\nUSB无线蓝牙连接\n智能降噪\n8-10小时续航\n高保真音效","组",2]
["五、辅助材料"]
[1,"机柜","黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度1200mm。","套",1]
[2,"音频连接线","1.8米音频连接线：卡侬公头（XLR）对卡侬母头（XLR），线径：0.3mm","条",10]
[3,"音箱线","金银线2*200支","米",100]
["六、家电"]
[1,"净水+烧水一体机","净水达到直饮水标准","台",1]
[2,"消毒柜","可容纳50个以上办公杯","台",1]
["七、家具"]
[1,"会议桌","24-26人","张",1]
[2,"配套会议椅",null,"张",26]
[3,"带折叠写字板会议椅",null,"张",12]
[4,"茶水操作台",null,"张",1]